AY MASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ürün ameliyathane ve steril müdahale alanlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2- Ürünün tüm metal aksamı 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4- Üst tabla paslanmaz çelikten imal edilmiş, tek parça pres baskı olmalı ve köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.
5- Masanın üst tablası 1650 mm (±100 mm) x 450 mm (±50 mm) boyutlarında olmalıdır.
6- Masada en az iki adet alt raf bulunmalıdır. Raflar paslanmaz çelikten imal edilmiş ve taşıma kapasitesi yüksek olmalıdır.
7- Raf ve tabla yüzeyleri pürüzsüz, temizliği kolay, bakteri barındırmayacak yapıda olmalıdır.
8- Ürün mobil yapıda olmalı ve en az 6 adet tekerleğe sahip olmalıdır.
9- Tekerleklerin en az 3 adedi frenli olmalıdır. Tekerleklerin çapı 100 mm (±2 mm) çapında olmalıdır.
10- Tekerlekler sessiz çalışmalı, zemin iz bırakmamalı ve yoğun ameliyathane kullanımına uygun dayanıklılıkta olmalıdır.
11- Ürün dengeli ve sağlam bir gövde yapısına sahip olmalı, yük altında esneme veya sallanma yapmamalıdır.
12- Tüm kaynak noktaları düzgün, çapaksız ve hijyenik olmalıdır.
13- Ürün fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
14- Garanti süresi sonrasında en az 10 yıl süreyle ücretli yedek parça temini sağlanmalıdır.
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